**Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO**:

Popis řešeného objektu

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO se nachází na parcele č. 2635/30 a 2641/77 v katastrálním území Moravská Ostrava. Základní škola se skládá z několika navzájem propojených objektů, které jsou dvou až tří podlažní. Uvnitř budovy bylo zřízeno bezbariérové WC, avšak samotná budova není bezbariérová. V roce 2014 proběhla na objektu realizace zateplení fasády, střechy a výměna oken. Práce byly provedeny pouze v některých částech, a to z ulice Nedbalova a pavilonu s tělocvičnou, včetně krčku. Na hlavní části objektu školy z ulice Zelená bylo zatím pouze provedeno zateplení střechy.

Popis záměru

V objektu je potřeba provést bezbariérové úpravy vstupu a přístupu do druhého podlaží. Dále pak úpravy odborných učeben a sadové úpravy.

V rámci příprav projektové dokumentace je možné zapůjčit si již částečně vypracovanou dokumentaci požadovaného záměru.

Požadavky na projektovou dokumentaci

*Bezbariérové úpravy:*

1. **Úprava hlavního vstupu do objektu:**

Navržení šikmé rampy odpovídajícího sklonu z boční strany vchodu + rozšíření podesty a posun schodiště podle prostorových požadavků bezbariérového provozu

1. **Zpřístupnění 2.NP:**

Navržení šikmé elektrické plošiny na hlavní schodiště

*Pozn.: Před instalací tohoto zařízení je nutné prověření stability stávajícího zábradlí a případné provedení nového kotvení*

*Jiné stavební úpravy:*

1. **Úpravy v učebně přírodních věd**
   1. Vybourání stupínku u tabule
   2. Vyrovnání podlahy a položení nové podlahové krytiny
   3. Úprava rozvodů do katedry vlivem snížení podlahy
   4. Snížení tabule
   5. Výměna dveří vč. výměny / renovace zárubní, odstranění prahu a osazení přechodové lišty
2. **Multimediální učebna**
   1. Úprava vstupu do učebny – vybourání mříže, světlíků, dozdění příčky a osazení nových bezpečnostních dveří bez prahu a odpovídající šířky pro bezbariérový provoz
   2. Nová podlahová krytina
   3. Návrh nového osvětlení dle současných hygienických požadavků


*Úpravy exteriéru:*

1. **výsadba okrasných dřevin** u hlavního vstupu a ve východní části pozemku (vstup do družiny)
2. **instalace bezpečnostního** **kamerového systému u hlavního vstupu**

Doplňující požadavky

1. Je žádoucí, aby nově navržené úpravy respektovaly současné požadavky školy a platnou legislativu (především vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
2. V učebnách, které budou vybaveny počítači, je nutné navrhnout řešení vedení kabeláže a s tím spojené stavební úpravy podlah a jiných dotčených konstrukcí.
3. Všechny prostory dotčené stavebními úpravami budou vymalovány a bude proveden následný úklid.
4. Před zpracování PD je nutná prohlídka všech prostor dotčených stavebními úpravami.
5. V případě zjištění neočekávaných skutečností, které nedovolují navrhnout požadované úpravy, bude po konzultaci s investorem navrženo obdobné řešení.

Fotodokumentace:

*Foto č.1 - situace:*

*Foto č. 2 – hlavní vstup:*