|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výkladec typ 4počet = 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1600 |   |  |  |  |  |
|  | 800 | 800 |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 1620 | 4020 |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  | 4/16/4 neutral |  |   |  |  |   |
|  |   |  | U=1,1 W/m2K |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 2400 |   |
|  |   |  |  | **boční dveře\*)** |   |  |  | **boční dveře\*)** |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  | panel |  |   |  |  | panel |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 550 |   |
|  |   |  |  | panel |  |  |   |  |  |  | panel |  |  |   |  |   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) ven otvíravé dvoukřídlé dveře pravé bez samozavíracího mechanizmu, klika-koule provedení nerez, dvakrát zámek FAB, levé křídlo vč. stavěcího mechanismu.